[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK21]盐东管理处武障河闸、北六塘河闸、龙沟河闸、义泽河闸机电设备保养项目
技术要求告知书
	项目概况
	盐东管理处武障河闸、北六塘河闸、龙沟河闸、义泽河闸机电设备保养项目主要包括卷扬式启闭机及钢丝绳维修保养、门顶滑轮更换、部分电动机更换、闸门检查养护等内容。

	基本要求
	1、卷扬式启闭机及钢丝绳维修保养
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK22]完成武障河闸13台套、北六塘河闸9台套、龙沟河闸17台套、义泽河闸3台套卷扬式启闭机常规检查保养。
人工要求：用工须为熟练工，具备较强安全意识、类似工作经验，年龄65周岁以下。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]具体养护内容及要求：
（1） 清除擦洗启闭机卷筒、齿轮、滑轮、钢丝绳等部位旧油脂、涂抹新油脂。其中北六塘河闸、龙沟河闸钢丝绳需拆卸清洗，待清洁养护完成后重新穿绕、固定，闸门全关时留在卷筒上的钢丝绳不少于4圈，含2圈固定圈;武障河闸不锈钢钢丝绳清洁后需用专用油保养;义泽河闸钢丝绳较粗，需将闸门升起平卧时操作。擦洗时不得使用硬质金属工具，以免划伤设备，用木片或竹片制作的刮刀清除钢丝绳表面及绳股之间油垢、污物，再用棉纱或粗布蘸柴油、清洁剂清洗钢丝绳表面油污，清洗后用干棉纱或粗布擦干，涂抹新油, 新油层需厚薄均匀。发现钢丝绳有断丝、磨损、直径变化、锈蚀等现象需通知业主现场管理人员，由业主现场管理人员进一步检查钢丝绳技术状态。卷筒、齿轮、动滑轮等设施有异常工况需通知业主现场管理人员进一步检查。
（2） 注油设施换注新油。用黄油枪在注油口注入新油、挤压老油直至挤出新油，更换油杯内老油，旋进1/3-1/2。
（3）完成启闭机各部件机体、底座、密封板、罩壳、滑轮等表面处理。清理表面油迹、脏渍等，不得划伤设备表面，保持启闭机整洁。
现场采用彩条布、土工布等适宜防护的材料进行防护，不得污损室内外地面、墙面、设备设施，保养完成后，需对启闭机房进行全面清扫，保持环境整洁；部分高空部位需采取安全措施。相关费用报价人自行考虑，列入报价表中。
保养结束后，废油等垃圾清运出管理范围妥善处理，不得故意丢入河中。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]2、北六塘河闸门顶动滑轮更换
完成北六塘河闸16只门顶动滑轮更换。
人工要求：人工须为熟练工，具备较强安全意识、类似工作经验，年龄65周岁以下。作业人员须经培训和安全教育，规范穿戴救生衣、安全帽、安全绳。
原动滑轮及护罩拆除更换,动滑轮需与直径为15mm钢丝绳配套；动滑轮承载力需与QPQ2*100KN启闭机相配套;动滑轮采用焊接滑轮时,其材料不低于GB700中的Q235C钢或GB1591中的16Mn钢,若采用铸造滑轮应符合ZBJ80006.1-10规定，还应符合SD315第3.3.4条规定。护罩与动滑轮间隔圈采用螺栓紧固连接，护罩根据滑轮组钢丝绳缠绕方法及出绳位置进行圆角开孔 ,整套动滑轮需油漆防腐(一遍底层防锈漆,两遍面漆), 表面刷黄色和黑色相间斜道油漆, 面漆涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、流坠、透底、掉粉、起皮，品牌为开明、光辉、长江，三选一。 
3、义泽河闸启闭电动机更换 
拆除原电动机，拆除后运送至防汛仓库，更换新的7.5KW起重及冶金用三相异步电动机，具体参数参照原电动机，需现场察看。 
4、义泽河闸启闭机油漆
义泽河闸3台套启闭机锈蚀部位除锈、找平、喷涂防锈漆一遍，油漆完好部位漆面去除表层漆，底漆全部打毛，整体喷涂两遍面漆、成品保护及事后现场保洁。
5、义泽河闸闸门止水压板螺栓补充及紧固
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] 对三孔闸门止水橡皮压板现有螺栓进行紧固，补充缺失螺栓，如有损坏的，也应更换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6、注意事项
1、现场保养人员必须穿戴必要的个人防护用品，遵守安全管理规定，执行作业安全规程。承包人应加强安全管理，做好安全交底，现场采取必要的安全防护措施，自行对施工安全负责。施工临时现场需设置具有保护功能的配电箱，不得私接乱接，接受业主管理人员的监督。
2、保养启闭机械需要启闭设备时,施工人员不得自行开关，须由业主管理人员操作。
3、承包人要采取有效防护措施保护现场设备、设施、标识标牌标线及环境，保持施工区域环境整洁。施工期间产生的废弃物要妥善处理，不得污染环境。如果因承包人原因导致设备、设施、标识标牌标线、环境等受到破坏、损坏、污蚀，承包人要负责修复、恢复、清理，如果业主负责修复、恢复、清理，所需费用在工程价款中扣除。
4、上道工序完成后须经业主管理人员检查合格后，方可进入下道工序。
5、施工工艺除符合上述要求外，还应符合《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）等国家或行业现行有关规范规定，施工质量合格。

	其它
	1、承包人应按对照报价单提供有类似工作经验的熟练工辅助业主完成相关工作内容。如因提供用工不及时或不符合要求造成工期延误，承包人需承担责任。
2、局部维修的具体部位由业主管理人员现场确定，承包人不得擅自确定施工范围。
[bookmark: _GoBack]3、承包人应采取防护措施保护施工区域的标识标牌、设备设施等，若有损坏，需负责维修或赔偿。
4、施工过程中，要及时清理施工区域的地面、墙面、设备设施表面等，保持环境整洁。
5、施工中产生的废弃物等垃圾不得故意丢入河中，应及时清运出管理范围并妥善处置，因垃圾处置出现的问题由承包人负责处理，费用自理。
6、所有措施费均包含在相关子项报价中，不再另行结算。
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